**ШРМ - 33**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Трехсекционный металлический шкаф для хранения одежды ШРМ - 33**  **Размер:** 1860х900х500. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 16371-2014**  Шкаф делится на три секции (1746×297×480 мм.) Каждая из секций имеет отдельную дверь (1736х252 мм.) с ребром жесткости на каждой двери (1550х93 мм.). Двери крепятся на наружные петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (60х75 мм.). Двери имеют врезные замки (“PaksLocks” производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 867 мм.(В комплекте к шкафу идет 6 ключей)  Секции шкафа содержат: 1. Три полки под головные уборы (297х470 мм.) крепятся на расстоянии 300 мм. от крыши шкафа. 2. Три перекладины под вешалки для одежды (396×20 мм.). 3. Шесть крючков под одежду (55 мм.)  Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.): Стоек - 21; Крыши - 20; Цоколя - 100; Перегородки - 42.  Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).  При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШРМ - 33** | **1860х900х500** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **3** |
|  | Внутренние размеры отделения(Ш\*Г\*В), мм | **1746×297×480** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **3** |
|  | Размер одной двери (Ш\*В),мм | **1736х252** |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | **1** |
|  | Размер ребра жесткости (Ш\*В),мм | **1550х93** |
|  | Крепление дверей | **Наружные** |
|  | Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт | **1** |
|  | Размер блока вентиляционных отверстий (Ш\*В), мм | **60х75** |
| **3** | **Количество полок под головные уборы** | **3** |
|  | Расстояние от крыши шкафа до полки, мм | **300** |
|  | Размеры полки(Ш\*Г), мм | **297х470** |
| **4** | **Количество перекладин, шт** | **3** |
|  | Размер (длина\*диаметр),мм | **396×20** |
| **5** | **Количество крючков для одежды,шт** | **6** |
|  | Высота крючка, мм | **55** |
| **6** | **Количество замков, шт** | **3** |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | **6** |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | **867** |
| **7** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм** | **21** |
| **8** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм** | **20** |
| **9** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм** | **100** |
| **10** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм** | **42** |
| **11** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **12** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **13** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **14** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Нет** |
| **15** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**